**Постановка техники на хранение**

 Требования при постановке техники на хранение определены Правилами охраны труда при ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25.02.2008 № 14.

 К работе по подготовке, постановке машин на хранение и снятию с хранения допускаются работники, прошедшие соответствующий инструктаж по безопасному производству всех видов работ, ознакомленные с правилами обращения с легковоспламеняющимися и ядовитыми жидкостями.

Установка машин на хранение должна производиться под руководством ответственного работника, назначенного нанимателем. Площадки хранения машин должны иметь ровную горизонтальную или с незначительным уклоном прочную поверхность, водоотводные каналы и снегозащитные устройства, а также место для хранения средств противопожарной защиты. Технический уход за машиной в период длительного хранения осуществляется под руководством работника, ответственного за хранение машин. Размещение машин в местах хранения должно обеспечивать безопасные въезд и выезд, осмотр и проведение технического ухода.

При постановке машин на хранение должны быть приняты меры по предотвращению самопроизвольного опрокидывания или смещения машин. Рычаги коробки перемены передач тракторов, комбайнов и других самоходных машин следует переводить в нейтральное положение, а педали, рычаги и другие органы механизмов управления - в выключенное.

Установку крупногабаритной техники на подставки следует производить двумя домкратами. Поднимать машину домкратом следует только после установки под колеса противооткатных упоров.

Нанесение антикоррозийных покрытий работники должны выполнять с применением фартука, рукавица и защитных очков.

Ножи режущих аппаратов уборочных машин укладывают на стеллажи сегментами вниз или в специальные чехлы. Зубовые бороны хранят в штабелях зубьями внутрь.

Кратковременное хранение машин может осуществляться на станах бригад, в отделениях, на фермах, а также при ремонтных мастерских в период ожидания ремонта или после его окончания с соблюдением всех мер безопасности.

Временные стоянки машин в полевых условиях допускаются на специально отведенных площадках, не ближе 20 м от построек, стогов соломы (сена), посевов и линий электропередачи. Площадка должна быть очищена от стерни, сухой травы и опахана полосой шириной не менее 3 м.

На стоянках и в местах хранения машин запрещается курение, разведение костров и выполнение ремонтных работ, связанных с применением открытого огня, въезд машин, не прошедших очистку, мойку, а при необходимости и санитарную обработку; а также не допускается проведение очистки машин от растительных остатков; мытье и протирка бензином деталей и агрегатов, а также рук и одежды; хранение топлива (бензина, дизельного топлива) в баках машин; ремонт машин.

Главный государственный инспектор

отдела надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда А.Н. Теремов