Статья

«Требования по охране труда при ремонте и монтаже оборудования производства молочных продуктов»

Требования по охране труда при ремонте и монтаже оборудования производства молочных продуктов определены в Правилах по охране труда при производстве молочных продуктов, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 16.03.2011 № 15, и являются обязательными для исполнения всеми организациями независимо от их организационно-правовых форм при разработке технологических процессов, организации труда работающих при производстве молочных продуктов.

Для обеспечения сохранение жизни, здоровья и работоспособности работающих в процессе трудовой деятельности при ремонте и монтаже оборудования в организации необходимо разрабатывать и утверждать графики технического обслуживания и ремонта оборудования в соответствии с эксплуатационными документами организаций - изготовителей оборудования и действующими техническими нормативными правовыми актами.

Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка оборудования, его подъем и перемещение должны проводиться с применением средств механизации работниками, имеющими соответствующую профессиональную подготовку.

Работы по ремонту оборудования должны производиться только после полной его остановки, при снятом напряжении с токоведущих частей, снятых приводных ремнях и обеспечении необходимых мер пожаро- и взрывобезопасности.

Следует отметить, что с начала ремонта оборудования и до его окончания на пусковом устройстве должна быть вывешена предупредительная надпись: «Не включать! Ремонт».

Опробование оборудования под нагрузкой следует производить после устранения дефектов и неисправностей, выявленных при опробовании на холостом ходу, с постепенным увеличением нагрузки. Оборудование должно быть отрегулировано, отбалансировано и работать без несвойственного шума и вибрации.

Главный государственный инспектор

отдела надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда А.Н. Теремов