Статья

«Об отдельных вопросах при выполнении работ по обслуживанию крупного рогатого скота»

В организациях агропромышленного комплекса зачастую имеют место случаи производственного травматизма при выполнении работ по обслуживанию крупного рогатого скота.

Требования по охране труда при производстве продукции животноводства определены Правилами по охране труда при производстве продукции животноводства, утвержденных постановлением министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28.12.2007 № 89.

Не допускается производить подгон животных острыми, колющими, режущими предметами, короткими палками или резиновыми шлангами. Для подгона животных следует использовать длинный ременный бич или электрошокер.

При выполнении работ по обслуживанию крупного рогатого скота необходимо обращаться с животными уверенно, ласково, спокойно, соблюдать осторожность.

При привязном содержании коров и молодняка привязь должна быть прочной, достаточно свободной, чтобы не стеснять движений и не затягивать шею животного. Цепь для выполнения привязи должна соответствовать размерам (мм): шаг - 33, длина звена - 55, ширина - 39, масса одного погонного метра - 2,8 кг, разрушающая нагрузка - не менее 46 кН.

Над стойлами агрессивных коров необходимо вывешивать предупреждающий знак безопасности с поясняющей надписью «Осторожно! Бодливая корова!» или «Осторожно! Бьет ногами!».

У бодливых коров рога следует отпиливать по указанию ветеринарного врача.

Для предупреждения несчастного случая следует своевременно инструктировать работающих безопасным методам и приемам выполнения работ. Владея знаниями по безопасности, работающий будет знать, что можно, а что нельзя делать при работе с крупным рогатым скотом.

Главный государственный инспектор

отдела надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда А.Н. Теремов