**Требования к уборке и мойке транспортных средств**

Требования безопасности по уборке и мойке транспортных средств определены Правилами по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 06.12.2022 № 78/104.

Транспортные средства, подлежащие уборке и мойке, устанавливаются на специально предназначенные для этого места, определяемые работодателем (далее, если не установлено иное, - посты мойки).

Помещение поста мойки транспортного средства должно быть оборудовано системой вентиляции и устройствами очистки для повторного использования сточных вод.

Не допускается уборка и мойка:

- транспортного средства во время его движения;

- неосвещенного салона транспортного средства в темное время суток.

Перед началом уборки салона транспортного средства работающему необходимо предварительно убедиться в том, что все люки в полу транспортного средства закрыты, а токоприемники сняты с контактных проводов.

Лестницы, применяемые при уборке транспортных средств, должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, устанавливающими требования безопасности при работе на высоте, и содержаться в исправном состоянии.

При уборке транспортных средств работающим не допускается:

- открывать люки в полу и сметать через них мусор;

- прикасаться к электрическим аппаратам и самовольно закрывать (открывать) их;

проводить мойку (протирку) разбитых (лопнувших) стекол в окнах и дверях транспортного средства.

При уборке битого стекла или другого мусора работающим необходимо пользоваться щеткой и совком.

Во избежание порезов работающим не допускается прикасаться к осколкам стекла без использования средств индивидуальной защиты рук.

При уборке площадок и подножек транспортных средств необходимо соблюдать осторожность, чтобы выметаемый мусор не попал на работающих, находящихся рядом.

Наружная мойка транспортных средств, в том числе с применением установок высокого давления, должна проводиться на постах мойки с использованием работающими средств индивидуальной защиты, препятствующих попаданию на их тело воды и моющих средств.

Аппарель, трапы и дорожки на постах мойки должны иметь шероховатую (рифленую) поверхность.

Механизированная мойка транспортных средств проводится при помощи моечной установки (машины), обеспечивающей безопасную очистку транспортных средств от загрязнений.

Механизированная мойка должна осуществляться моечной установкой (машиной), конструкция которой соответствует типу (модели) транспортного средства и исключает его повреждение при мойке.

Моечная установка (машина) должна содержаться в технически исправном состоянии и заземляться (зануляться). Заземление должно проверяться в порядке, установленном техническими нормативными правовыми актами, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения.

Возле работающей моечной установки (машины) допускается нахождение только работающего, который ею управляет.

При появлении посторонних шумов или вибраций при использовании моечной установки (машины) ее необходимо остановить (отключить) и не включать до устранения неисправности.

Перед прохождением транспортного средства через моечную установку (машину) все окна и двери транспортного средства необходимо закрыть, зеркала заднего вида снять (сложить).

Проезд транспортного средства через моечную установку (машину) осуществляется со скоростью, установленной локальным правовым актом в зависимости от конкретных условий, и обеспечивающей безопасность движения транспортного средства.

При мойке и очистке крыши транспортного средства от снега не допускается заходить на крышу транспортного средства. Мойку крыши транспортного средства необходимо проводить со специальных эстакад.

При мойке и протирке агрегатов и деталей транспортных средств не допускается применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, растворители и иное).

Главный государственный инспектор

отдела надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда А.Н. Теремов