**Коротко о новых требованиях по охране труда**

С 22 сентября 2021 года постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53 утверждены Правила по охране труда, которые пришли на смену Межотраслевым общим правилам по охране труда, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70.

Как и в предыдущей версии, требования по охране труда содержащиеся в Правилах распространяются на работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих различные виды экономической деятельности.

Из Правил исключена Глава «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ».

Все остальные главы присутствуют.

Следует отметить, что большая часть отсылочных норм исключена, вместо них указано, что те или иные мероприятия осуществляются согласно требованиям технических нормативных правовых актов, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения.

Правилами допускаютсяоформление и ведение документов по охране труда в электронном виде. При этом программные средства, используемые для ведения документов по охране труда в электронном виде, должны позволять однозначно идентифицировать работников и момент времени внесения записей, а также быть защищены от несанкционированного доступа и внесения изменений в них.

**ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ**

Правила требуют установки на видных местах, в том числе перед въездом на территорию организации, устанавливать схемы движения транспортных средств по территории организации.

В новой версии отсутствует требование освещать схемы в темное время суток.

Однако появилось требование, что в темное время суток или при плохой видимости установленные места движения транспортных средств и работающих, а также места выполнения работ на территории организации.

Правила установили новые требования к скорости движения транспортных средств, в том числе напольного безрельсового транспорта по территории организации, в производственных и иных помещениях. Скорость движения должна устанавливаться локальным правовым актом в зависимости от конкретных условий и должна обеспечивать безопасность движения.

**ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ**

Внесены изменения по обозначению проездов внутри производственных и складских помещений. Они обозначаются линиями или знаками, выполненными несмываемой краской, пленкой либо лентой с липким слоем, устойчивой к истиранию, контрастного цвета.

Требования к целостности конструкций и элементов зданий и помещений были разбросаны по различным ТНПА. Теперь все это есть в Правилах. Так устанавливается, что остекление оконных проемов должно быть целостным, а осветительные приборы и защитную арматуру требуется содержать в исправном состоянии и чистоте.

**САНИТАРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТАЮЩИХ**

Производственные и санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы умывальными раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды, со стационарным смесителем, а также дозатором с жидким мылом и при необходимости средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук.

Изменены требования к обеспечению водой при работе в помещениях объектов с нагревающим микроклиматом. Работающие должны обеспечиваются питьевой подсоленной или минеральной водой с содержанием солей от 0,1 до 0,5 процента. В старых Правилах необходимо был обеспечить работников подсоленной газированной водой.

В Правилах объединили два раздела - **ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ**.

Требования безопасности к технологическим процессам устанавливаются в технологических документах, с которыми работающих знакомят под подпись.

*СПРАВОЧНО*

*Что такое технологический процесс и, на какие технологические процессы необходимо разрабатывать документы, определено ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности», введенного в действие Госстандартом Республики Беларусь от 14.10.2017 № 79.*

Согласно Правилам в организации должны быть:

Перечень работ с повышенной опасностью (пункт 92 Правил);

Перечень работ, выполняемых по наряду-допуску (пункт 94 Правил) (ранее это перечень назвался «Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности»)

Из правил убрали возможность назначать любое лицо выдающее наряд-допуск. **Теперь это может делать только должностное лицо** (ранее этот пункт звучал «Перечень лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска, утверждается приказом руководителя организации»).

**Нововведение.**

Все наряды-допуска должны регистрироваться в Журнале учета выдачи нарядов-допусков. Правила устанавливают требования к содержанию граф Журнала. Форма журнала учета выдачи нарядов-допусков устанавливается локальным правовым актом организации. Журнал учета выдачи нарядов-допусков должен быть пронумерован, прошнурован, подписан руководителем организации (не уполномоченным лицом как в других НПА) и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

**ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ**

**И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ**

Правила установили два новых акта произвольного содержания. Перед вводом в эксплуатацию оборудования, в том числе модернизированного или установленного на другое место оборудования, производится проверка его соответствия требованиям по охране труда и составляется:

акт ввода оборудования в эксплуатацию;

акт модернизации оборудования для модернизированного оборудования;

акт приема-передачи оборудования для оборудования, установленного на другое место.

**ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕСАРНЫХ, СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ И СТОЛЯРНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ВРУЧНУЮ**

Согласно Правилам ответственными за исправное состояние ручного слесарного, слесарно-сборочного, слесарно-монтажного, столярного инструмента являются работающие, получившие данный инструмент.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

Правила обязывают нанимателя, для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и грузов иметь службу безопасности дорожного движения или соответствующего специалиста, на которого возложены эти функции.

**ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМ**

Паспорт безопасности и маркировка химической продукции должны соответствовать требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017).

Установлено, что работы по очистке и нейтрализации стационарно установленных резервуаров и иных емкостей из-под химических веществ выполняются **по наряду-допуску**.

Ранее по наряду-допуску выполнялись работы по перекачке, очистке и нейтрализации цистерн из-под химических веществ (кроме тех работ, которые являются частью технологического процесса).

Главный государственный инспектор

отдела надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда А.Н. Теремов